

ID promedio de rectificador de onda completa tipo puente con carga RL continua:





Integral numérica:



**valores del circuito:**

R = 2.5ohms

L = 6.5mH

F = 60hz

E = 10v

Vs = 120vrms

**Calcular:**

W = 2ᴨF = 376.9911rad

XL = wL = (376.9911rad)(6.5mH) = 2.4504

ɵ = = 0.7753

= = 3.50063